|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis pozycji** | **uwagi** | **j.m.** | **Ilość** |
| **PRACE ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE** |
| 1 | Zabezpieczenia sprzętu, okien i podłóg itp.. |   | kpl | 1,00 |
| 4 | Demontaż sufitów podwieszanych |   | m2 | 466,06 |
| 5 | Rozbiórka istniejących ścian działowych |   | m2 | 80,67 |
| 6 | Oczyszczenie ścian z istniejącej farby  |   | m2 | 836,37 |
| 7 | Oczyszczenie sufitów z zabrudzenia  |   | m2 | 466,06 |
| 8 | Oczyszczenie posadzki  |   | m2 | 470,90 |
| **PRACE WYKOŃCZENIOWE** |
| 1 | Wykonanie nowych ścian GK – na podwójnej płycie GK | wszystkie nowe ściany jako GK | m2 | 75,90 |
| 2 | Przygotowanie sufitów pod malowanie – gruntowanie |   | m2 | 466,06 |
| 3 | Przygotowanie ścian pod malowanie i gładzie – gruntowanie  |   | m2 | 836,37 |
| 4 | Wykonanie nowych warstw wykończeniowych ścian – gładzie gipsowe |   | m2 | 836,37 |
| 5 | Wykonanie nowych warstw wykończeniowych ścian – malowanie ścian | Farba o odpowiednich parametrach do zastosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznych (odporność ze względu na szorowanie na mokro i dobre krycie) | m2 | 701,04 |
| 6 | Wykonanie nowych warstw wykończeniowych sufitów – malowanie sufitów | Farba o odpowiednich parametrach do zastosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznych (odporność ze względu na szorowanie na mokro i dobre krycie) | m2 | 466,06 |
| 7 | Wykonanie nowych warstw wykończeniowych ścian – wyklejenie fototapety |   | m2 | 96,31 |
| 8 | Wykonanie zabudowy sufitu nad recepcją ściany bocznych |   | m2 | 16,60 |
| 9 | Dostawa i montaż sufitu podwieszanego rastrowego  | sufit rastrowy  | m2 | 48,62 |
| 10 | Wykonanie wykończenia posadzki (na istniejące wykończenie) – podkład pod podłogę |   | m2 | 470,90 |
| 11 | Wykonanie wykończenia posadzki (na istniejące wykończenie) – podłoga winylowa  | panele winylowe o wytrzymałości dopuszczającej użycie w przestrzeni publicznejpanele winylowe, które można położyć na stare płytki (w cenie również listwy dylatacyjne wyrównujące poziomy) | m2 | 470,90 |
| 12 | Wykonanie wykończenia posadzki – listwa przypodłogowa malowana | MDF  | mb | 240,86 |
| 13 | Dostawa i montaż rolet na okna |   | m2 | 69,66 |
| 14 | Dostawa i montaż lustra na ścianie |   | m2 | 39,02 |
| 15 | Demontaż i ponowny montaż drzwi do sali nr 1 – dwuskrzydłowe przeszklone 200x200 |   | szt. | 1,00 |
| 16 | Dostawa i montaż nowych drzwi drewniane – drzwi jednoskrzydłowe 90x200 wraz z obróbką od strony nie objętej remontem |  | szt. | 6,00 |
| 17 | Dostawa i montaż nowych drzwi drewniane przesuwnych – drzwi jednoskrzydłowe 90x200 |  | szt. | 1,00 |
| 18 | Wykonanie grafiki – liternictwo i oznakowanie |   | kpl | 1,00 |
| 19 | Rusztowania |   | kpl | 1,00 |
| **PRACE INSTALACYJNE SANITARNE I ELEKTRYCZNE** |
| 1 | Wykonanie instalacji sanitarnych – doprowadzenie wody i kanalizacji do recepcji |  | kpl | 1,00 |
| 2 | Wykonanie okablowania pod osprzęt elektryczny |  | pkt. | 18,00 |
| 3 | Wykonanie okablowania pod oświetlenie elektryczne  |   | kpl | 1,00 |
| 4 | Dostawa i montaż opraw oświetleniowych |  | pkt. | 76,00 |
| 5 | Dostawa i montaż włączników  |  | pkt. | 8,00 |
| 6 | Demontaż grzejników i ponowny ich montaż po wykonaniu malowania |   | kpl | 1,00 |
|  **ZABUDOWA MEBLOWA NA WYMIAR, MEBLE RUCHOME** |
| 1 | Zabudowa meblowa recepcyjno-barowa z zapleczem kuchennym, szafy dwustronne, stanowisko trenerów - lada | Płyty meblowe odporne na zarysowania i dostosowane rodzajem do wymogów miejsca, w którym mają się znaleźć. | kpl. | 1,00 |